
**Инструкция по сборке стойки BANDEX для шторной ленты.**

1. Распаковываем все детали стойки.
2. Совмещаем две ножки стойки и наживляем их болтом с шайбой.

Аналогичную процедуру выполняем со второй ножкой.

1. Производим сборку перекладин. В комплекте 2шт с прорезями для ограничения ширины раскрытия стойки и 2шт без. Перекладина с прорезями прикручивается в верхнюю часть стойки, при этом прорезь должна смотреть вниз стойки. Сборка производится с помощью евровинтов. Удлиненные евровинты вставляются в отверстия, где есть прорезь на перекладине, при закручивании он не должен перекрыть прорезь под ограничитель.

1. Аналогично собираем нижние перекладины и прикручиваем вторую ногу.

1. Далее устанавливаем стойку на пол и совместив отверстия в прорези перекладины закручиваем евровинты.

1. Совмещаем отверстие на баннере и закручиваем болт. Аналогично с другой стороны. Если логотип не помещается в стойку, немного освободите одну из сторон, раскрутив евровинты.

1. Если на черной стойке образовались сколы краски, то рекомендуем подкрасить черным маркером. На белой штрихмаркером.